**Кресло-туалет АМСВ 6804**

|  |  |
| --- | --- |
| **\\SERV1\Public\Trans\ИНФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГ\Предпродажный комплект\Кресла-туалеты\AMCB6804\AMCB6804_1.jpg** | **\\SERV1\Public\Trans\ИНФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГ\Предпродажный комплект\Кресла-туалеты\AMCB6804\AMCB6804_9.jpg** |

**Описание.**

Кресло-туалет АМСВ 6804 имеет каркас из алюминиевого сплава и рамную конструкцию спинки. Телескопическая конструкция ножек позволяет регулировать высоту сиденья, ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками. Плоский держатель стульчака специальной формы повышенной прочности. Удобные нескользящие подлокотники. Обрабатывается водой и нейтральным моющим средством.

**Характеристики:**

**Модель -** АМСВ 6804

**Материал рамы –** Алюминиевый сплав

**Покрытие** - Нет

**Максимальная нагрузка –** 100 кг

**Складная модель -** Нет

**Сборная модель –** Да

**Поручни** – Фиксированные

**Подлокотники** - Пластиковые

**Спинка -** есть, рамная, высокая

**Возможность регулировки высоты ножек -** Да

**Шаг регулировки** - 2,5 см.

**Наконечники -** Съемные из нескользящего пластика

**Размеры сиденья от пола (Ш х Г х В) –** 47,5 х 41 х 40-50 см

**Вес изделия – 4,5 кг**

**Вес брутто – 5** кг

**Габариты коробки (Д х Ш х В) –** 60 х 40 х 50 см

**Гарантия - 1 год**

**Страна происхождения** – Китай

**Производитель** - Amrus Enterprises Ltd., США

**Бренд** – AMRUS

**Комплектность:**

* Каркас кресла-туалет с резиновыми наконечниками;
* Судно, сиденье с крышкой, направитель;
* Руководство пользователя;
* Упаковочная коробка.